表6-1-4　瓦斯設施自行檢查紀錄表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 改善作法 |
| 瓦斯設施 | 1. 器具之構造與建築物或可燃物間之安全距離應足夠。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 2. 是否放置可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 3. 使用位置不可妨礙避難逃生。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 4. 周圍應清掃清潔、不可放置燃料或其他可燃物。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 5. 依據器具性質使用正確之燃料。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 6. 配管長短應適中，接頭應拴緊。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 7. 控溫裝置或防止過熱裝置不可拆除或以其他物品替代。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 8. 使用後應隨手熄滅火種，關閉瓦斯開關。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 填表人簽章 |  | 主管簽章 |  |
| 填表日期： 年 月 日 |

備註：1.資料請在主管用印完後留存於單位，營繕組將配合消防安全維護保養作業抽查。

 2.本表格請每月自我檢查乙次。

表6-1-5　電器設施自行檢查紀錄表)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 改善作法 |
| 電 氣 設 施 | 1. 延長線之管制及電源開關自動感應切斷裝置。 |  |  |
| 2. 電燈、電阻器等有發熱部之設備，應檢查有無過熱之虞。 |  |  |
| 3. 檢查電線包覆有無損傷，充電部有無露出等足以漏電、短路引起 火災之虞。 |  |  |
| 4. 開關、插座等有無因接觸不良而發熱或變色。 |  |  |
| 5. 有無使用多孔插座，超過電線額定電流量，保險絲有無以鐵絲等物品替代。 |  |  |
| 6. 塑膠電線有無以固定裝置固定使用。 |  |  |
| 填表人簽章 |  | 主管簽章 |  |
| 填表日期： 年 月 日 |

備註：1.資料請在主管用印完後留存於單位，營繕組將配合消防安全維護保養作業抽查。

 2.本表格請每月自我檢查乙次。

表6-1-7　防火避難設施自行檢查紀錄表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 改善作法 |
| 防 火 避 難 設 施 | 1. 安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 2. 維持各教室及各活動場所門窗的開關自如。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 3. 樓梯間未堆積雜物。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 4. 樓梯未以木板等易燃材料裝修。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 5. 門、樓梯、走廊、通道等未放置妨礙避難逃生之物品。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 6. 安全門無障礙物能隨時關閉。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 7. 安全門未上鎖。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 8. 避難通道有確保必要之寬度。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 9. 場所內設有避難逃生方向燈（緊急照明燈）。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 填表人簽章 |  | 主管簽章 |  |
| 填表日期： 年 月 日 |

備註：1.資料請在主管用印完後留存於單位，營繕組將配合消防安全維護保養作業抽查。

 2.本表格請每月自我檢查乙次。

表6-1-3　使用火源設施自行檢查紀錄表(範例)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 改善作法 |
| 使 用 火 源 設 施 | 1. 周圍清掃避免堆積可燃物。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 2. 設備有無破損、附屬設備有無拆除。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 3. 是否放至可能因地震倒塌、掉落之物品或可燃物。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 4. 依據器具之性質使用正確燃料。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 5. 配管、燃料容器應有防止傾倒或撞擊之措施。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 6. 下班後應立即清理各項廢棄物，並檢查有否未熄滅之火種。 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| 填表人簽章 |  | 主管簽章 |  |
| 填表日期： 年 月 日 |

備註：1.資料請在主管用印完後留存於單位，營繕組將配合消防安全維護保養作業抽查。

 2.本表格請每月自我檢查乙次。