**國立雲林科技大學雲泰表演廳 場地使用技術協調需求表**

* **本表由申請單位之舞監或技術負責人填寫**
* **協調日期：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **申請單位** |  | 場地及舞台技術資料 |
| **活動名稱** |  |
| **活動性質** | □音樂 □戲劇 □舞蹈 □講座 □其他：\_\_\_\_ |
| **活動時間** |  | **開放觀眾時間** |  |
| **使用日期** | **進場時間** | **離場時間** | **內容** |
| **範本****12月12日( 一)** | **09：00** | **17：00** | **裝台、彩排、演出、拆台** |
| 月 日( ) |  |  |  |
| 月 日( ) |  |  |  |
| **說明** | ＠使用日期請依雲泰表演廳場地校內外借用申請書填寫為主。 |
| **聯絡資訊** | 場地借用負責人：\_\_\_\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_演出技術：\_\_\_\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_\_\_\_ 前台行政：\_\_\_\_\_\_\_\_ 電話：\_\_\_\_\_\_\_\_ ＠正式活動期間，請務必留在前台處理相關突發事件。 |
| **人員編制** | 演出人員：\_\_\_\_人 | 大廳(前台)與引導人員：\_\_\_\_人 |
| 節目錄影：□是 □否 □自行處理；□外包廠商 |
| ＠場地不提供錄音、錄影設備。＠觀眾席走道及樓梯皆為安全逃生動線，設備禁止佔用或封閉。 |
| **廠商編制** | 是否有請外包廠商：□是 □否(勾選「是」,請填寫本欄位資訊。)技術執行單位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_聯絡人姓名：\_\_\_\_\_電話：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_技術人員 (含架設、調整及演出執行) 燈光：\_\_\_\_人 音響：\_\_\_\_人 錄影：\_\_\_\_人 |
| **備註** |  |

**大廳前台：**

|  |  |
| --- | --- |
| **範圍** | 指A、B大廳、觀眾席及內迴廊等範圍及佈置需求。 |
| **票務方式** | □售票 (□售票系統：\_\_\_\_\_\_\_\_、□自行印售)□索票 (對號入座： □是 □否)演出日現場索票：□是( \_\_\_\_:\_\_\_\_開始 ) □否□免票自由入座＠申請單位自行處理票務問題。＠索、免票自由入場，不得超座本場地座位席數。 |
| **出入方式** | 進場出入口 ：□A門廳(主門) □B門廳 □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_觀眾席出入口：□1樓A1-3門 □1樓B1-3門 □ 其他\_\_\_\_\_\_\_\_＠申請單位自行派員協助驗票、協助開關門。＠建議觀眾由A門廳進入，並以A1-3及B1-3門出入為主。 |
| **入場方式** | □非親子節目(身高110公分以下兒童不得入場，1人1票，憑票入場。)□親子節目(1人1票，憑票入場。)□其他說明\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **大廳佈置** | 場地佈置：□搭TRUSS □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。節目單：□是 □否 ＠大廳、走道任何佈置，不得影響觀眾進出之動線。 |
| **借用器材** | □長桌\_\_\_\_/6張 □椅子\_\_\_\_/10張□不鏽鋼伸縮圍欄\_\_\_\_/12支 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **檢附資料** | □演出時間表（Rundown）□演出相關基本資訊(海報、資料) □其他：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 |
| **備註** |  |
| **注意事項** | * 本校園及場館全面禁煙。
* 舞台區與觀眾席嚴禁飲食，請勿攜帶食物、飲料...等入場，若需飲食需求請至前台大廳。
* 前台引導人員需確實管制觀眾飲食。
* 本場地演出中婉拒獻花，若有觀眾獻花需求，由演出團體前台代收轉送。
 |

**後台：※ 僅提供值班工作人員 1 名(不含技術執行)，請備妥活動所需相關人力。**

|  |  |
| --- | --- |
| **範圍** | 指舞台各項專業設備、舞台、後台區及演員準備室等需求。 |
| **舞台** | 外包廠商：□是 □否 |
| 吊具布幕位置：□既有布幕配置 □演出中，升降大幕□自行調整布幕及外加布景(填附件1)＠請自行派員調整及架設。設備借用：□司儀台\_\_\_\_/1座 □長桌\_\_\_\_/5張 　　□譜架\_\_\_\_/10組 □椅子\_\_\_\_/30張 |
| 其他說明： |
| **音響** | 外包廠商：□是 □否 |
| □既有音響系統 □進系統，自備控台及外加設備＠務必加訊號隔離器。訊號輸入位置(規格：3PIN)：(勾選「既有音響系統」,免填本資訊。)□2F控制室內 □觀眾席最後一排 □側台 |
| □播放音樂需求(輸入規格：USB)＠自備筆電。操作位置：□2F控制室內 □側台設備借用：□無線麥克風\_\_\_\_/4支 　□耳掛式麥克風\_\_\_\_/2支　　　　　□舞台監聽喇叭\_\_\_\_/2組　□麥克風架\_\_\_\_/4支 □外加設備（說明種類及數量）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 |
| 其他說明： |
| **燈光** | 外包廠商：□是 □否 |
| □既有燈光系統 □進系統，並外加燈具及自備控台訊號輸入位置(規格：5PIN)：(勾選「既有燈光系統」,免填本資訊。)□2F控制室內 □觀眾席最後一排 □側台 |
| □外加煙機或霧機＠務必外接電箱。□外加燈具（說明種類及數量）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 |
| 其他說明： |
| **視訊** | 外包廠商：□是 □否 |
| □無　□既有投影機 ＠依本校雲泰表演廳營運管理暨收費要點付費。操作位置（輸入：HDMI）：□2F控制室內 □側台　＠自備筆電。□外加投影機 位置：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。 |
| 其他說明： |
| **外接電力** | □右上舞台3φ4w 190/110v (175A) 小美規快速母座□右/ □左舞台3φ4w 380/220v (60A) 小美規快速母座□2F控制室 110V H插座(20A)、220V H插座(20A)＠小美規快速母座，無提供端子盤。 |
| 其他說明： |
| **演員準備室****其他空間** | A門廳：□101貴賓室(18人) 舞台區：□102貴賓室(12人) 　　 □104演員準備室(8人)　　　　□105演員準備室(7人) 　□107演員準備室(2人)＠請落實垃圾、回收及廚餘分類。 |
| 其他說明： |
| **安全事項** | * **基於安全考量，本場地嚴禁明火表演及使用任何具危險性及破壞性的道具物品。**
* **外加舞台專業設備，考量用電負載，建請一律接外接電力。**
 |
| **注意事項** | * 申請人(單位)應遵守事項如下：
	+ 國立雲林科技大學雲泰表演廳營運管理暨收費要點之規定。
	+ 國立雲林科技大學雲泰表演廳場地暨舞台設備技術手冊之相關安全規範。
	+ 本場地所提供器材經由場地使用技術協調會議確認後，借用單位**不得臨時提出更動**。
	+ 會議內容包含雙方同意，器材借用清單、設置區域與場地配置，及場地使用限制與注意事項。
	+ 敬請於借用時間內將場地復原，且演出結束後需協同場地方確認場地復原狀況(大廳前台、觀眾席、舞台、演員準備室...等)。
 |
| **場地聯絡** | 總務處 資產經營管理組：場地租借：莊先生，05-5342601 #2456場地技術：曾先生，05-5342601 #2457 |
| **簽名確認** | 場地單位： |
| 申請單位： |

**附件一：懸吊配置表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** |  | **節目名稱** |  |
| **桿號** | **內容** | **吊桿長度**(cm) | **載重**(KG) | **低定點**(120cm) | **高定點**(1100cm) | **備註** |
| 1 | **/眉幕** | 弧型2400 | - |  |  | 不可拆卸 |
| 2 | **/大幕** | 弧型2300 | - |  |  | 不可拆卸 |
| L1 | /燈光桿L1 | 400 | 400 |  |  | 高定:800CM |
| L2 | /燈光桿L2 | 300 | 400 |  |  | 高定:800CM |
| R1 | /燈光桿R1 | 400 | 400 |  |  | 高定:800CM |
| R2 | /燈光桿R2 | 300 | 400 |  |  | 高定:800CM |
| 3 | /沿幕1 | 1000 | 500 |  |  | 沿幕1-L：1000 |
| 4 | /燈光桿1 | 1000 | 500 |  |  | 高定:800CM |
| 5 | - | 1000 | 500 |  |  | - |
| 6 | - | 1000 | 500 |  |  | - |
| 7 | - | 1000 | 500 |  |  | - |
| 8 | /沿幕2 | 1200 | 500 |  |  | 沿幕2-L：1200 |
| 9 | /燈光桿2 | 1200 | 500 |  |  | 高定:800CM |
| 10 | - | 1400 | 500 |  |  | - |
| 11 | - | 1400 | 500 |  |  | - |
| 12 | /沿幕3 | 1400 | 500 |  |  | 沿幕3-L：1750 |
| 13 | /翼幕1 | 1750 | 500 |  |  | - |
| 14 | - | 1620 | 500 |  |  | - |
| 15 | /燈光桿3 | 1630 | 500 |  |  | 高定:800CM |
|  | **鏡框線PL** |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 1640 | 500 |  |  | - |
| 17 |  | 1670 | 500 |  |  | - |
| 18 |  | 1750 | 500 |  |  | - |
| 19 | /沿幕4 | 1750 | 500 |  |  | 沿幕4-L：1750 |
| 20 | /翼幕2 | 1750 | 500 |  |  | - |
| 21 | /燈光桿4 | 1500 | 500 |  |  | 高定:800CM |
| 22 | /天幕燈光桿5 | 1500 | 500 |  |  | 高定:800CM |
| 23 | - | 1500 | 500 |  |  | - |
| 24 | **/對開背黑幕** | 1400 | 500 |  |  | 不可拆卸 |
| 25 | **/正背投天幕(R.P.)** | 1400 | 500 |  |  | 不可拆卸 |
| 26 | /黑幕 | 1300 | 500 |  |  | - |